

[image: ]
	BR 305 195
	PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage

	PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage
- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Durchmesser 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Gesamthöhe 1050 mm
- Kugelhahn 1-Zoll aus Edelstahl, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe, Wasseranschluss 1-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fusshebelbedienung aus Kunststoff, Gesamtbreite 240 mm
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, poliert, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Gesamthöhe 1050 mm, Ausladung 375 mm, Gesamtbreite 275 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 305 195

Technische Daten
Mindestfließdruck: 2,5 bar
Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar
Volumenstrom: 14 Liter / Minute
Wasseranschluss: 1-Zoll-AG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T): 1050 x 275 x 550 mm
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INFORMATIONEN ZUR TECHNISCHEN PLANUNG
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