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	BR 832 195
	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage

	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage
- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Durchmesser 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl dreiteilig, poliert, Gesamthöhe 2330 mm
- Kugelhahn 1-Zoll aus Edelstahl, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe, Wasseranschluss 1-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Auslösung über Fusshebelbedienung aus Kunststoff für Körperdusche, Gesamtbreite 240 mm
- Auslösung über Handgriff aus Kunststoff für Augendusche, Gesamtbreite 105 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 560 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter 
- integrierte PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Montagehöhe 900 mm, Ausrichtung der Augendusche vor Ort frei wählbar
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert,
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe
- Bedienhebel aus Edelstahl, poliert, mit großem Pfeil in Anwendungsrichtung
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 832 195

Technische Daten
Mindestfließdruck: 1,5 bar
Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar
Volumenstrom Körperdusche: 50 Liter / Minute
Wasseranschluss: 1-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T): 2330 x 240 x 800 mm

Technische Daten Augendusche:
Mindestfließdruck: 1,5 bar
Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar
Volumenstrom: 14 Liter / Minute

Produktübersicht
BR 832 195: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 832 195 / 75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 832 195 / 110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) 
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